Urządzenia wielofunkcyjne wolnostojące zapewniające druk, kopiowanie i skanowanie w kolorze i w czerni - minimalna ilość zamawianych urządzeń: 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa wymagania | Parametryi wymagania minimalne | Wykonawca wpisuje informacje, oferowane parametry lub informację „spełnia\*/nie spełnia\* ” |
| Parametry Podstawowe | -------------------------------- | ----------------------- |
| Podać nazwę producenta urządzenia | -------------------------------- |  |
| Podać model i/lub nazwę handlową urządzenia | -------------------------------- |  |
| Wyposażenie, ukompletowanie | kompletny zestaw gotowy do pracy  |  |
| Panel użytkownika do obsługi urządzenia | - obsługa w języku polskim, |  |
| Rodzaj i funkcje urządzenia | - kolorowe,- druk, - kopiowanie,- skanowanie- opcjonalnie fax |  |
| Technologia druku | laserowa  |  |
| Obsługiwane formaty (papieru) | A5, A4, A3 |  |
| Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów:  | pojemność min. 100 arkuszy |  |
| Zasilanie | sieciowe  zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce |  |
| Parametry druku | ------------------------------- | ----------------------- |
| rozdzielczość druku | min. 1200x1200 dpi |  |
| szybkość drukowania w czerni i w kolorze | min. 30 stron na minutę |  |
| Parametry skanera | -------------------------------- | ----------------------- |
| optyczna rozdzielczość skanowania: | min. 600 x 600 dpi  |  |
| prędkość skanowania A4:  | minimum 70 stron/min z wykorzystaniem podajnika automatycznego w czerni i kolorze w trybie jednostronnym |  |
| miejsca docelowe skanowania: | - skanowanie do e-mail - skanowanie na dysk lub do sieci  |  |
| obsługiwane formaty plików: | - PDF,- PDF/A,- TIFF,- JPEG,- PDF z możliwością wyszukiwania,-  |  |
| Parametry kopiowania | ----------------------------------- | ---------------------- |
| rozdzielczość kopiowania | Skanowanie: 600 × 600 dpiDrukowanie: 1200 × 1200 dpi dla znaków/linii; 600 × 600 dpi dla grafiki/obrazów |  |
| szybkość kopiowania w czerni i w kolorze | min. 30 stron na minutę |  |
| kopiowanie wielokrotne | 1 – 9999 |  |
| Obsługa papieru i nośników | -------------------------------- | ----------------------- |
| gramatura papieru | co najmniej od 60 g/m² do 250 g/m² |  |
| podajnik kopert | jest wymagany  |  |

\*dotyczy przypadków, w których określenie parametrów jest niemożliwe.